From 71f07f6ec0778b677c8c57908323704f3907d931 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Le <philipp-le-prviat@freenet.de>
Date: Sun, 7 Jun 2020 00:44:21 +0200
Subject: Strcuture for Chapter 6

---
 common/acronym.tex | 14 +++++++++++++-
 1 file changed, 13 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'common/acronym.tex')

diff --git a/common/acronym.tex b/common/acronym.tex
index c605c5a..344b59b 100644
--- a/common/acronym.tex
+++ b/common/acronym.tex
@@ -17,6 +17,7 @@
 	\acro{AM}{amplitude modulation}
 	\acro{AOA}{angle of arrival}
 	\acro{AWGN}{additive white Gaussian noise}
+	\acro{ASIC}{application-specific integrated circuit}
 	\acro{ASK}{amplitude-shift keying}
 	\acro{B2B}{business-to-business}
 	\acro{BER}{bit error rate}
@@ -27,6 +28,7 @@
 	\acro{BS}{base station}
 	\acro{BSF}{band stop filter}
 	\acro{CDF}{cummulative distribution function}
+	\acro{CDM}{code-division multiplexing}
 	\acro{CDMA}{code-division multiple access}
 	\acro{CEP}{circular error probablilty}
 	\acro{CFR}{channel frequency response}
@@ -46,7 +48,7 @@
 	\acro{DSB}{double-sideband}
 	\acro{DSB-TC}{double-sideband transmitted carrier}
 	\acro{DSB-SC}{double-sideband suppressed carrier}
-	\acro{DSSS}{direct sequence spread specturm}
+	\acro{DSSS}{direct-sequence spread specturm}
 	\acro{DS-CDMA}{direct sequence code-division multiple access}
 	\acro{DTFT}{discrete-time Fourier transform}
 	\acro{EHF}{extremely high frequency}
@@ -57,15 +59,20 @@
 	\acro{FCC}{Federal Communications Commission}
 	\acro{FDL}{field bus data link}
 	\acro{FDP}{first detected path}
+	\acro{FDM}{frequency-division multiplexing}
 	\acro{FDMA}{frequency-division multiple access}
 	\acro{FEC}{forward error coding}
 	\acro{FFT}{fast Fourier transform}
+	\acro{FHSS}{frequency-hopping spread specturm}
+	\acro{FIR}{finite impulse response}
+	\acro{FGPA}{field-programmable gate array}
 	\acro{FSPL}{free-space path loss}
 	\acro{FWHM}{full width at half maximum}
 	\acro{GIS}{Geo Information System}
 	\acro{GNSS}{global navigation satellite system}
 	\acro{GPIO}{general-purpose input and output}
 	\acro{GPS}{Global Positioning System}
+	\acro{HDL}{hardware description language}
 	\acro{HF}{high frequency}
 	\acro{HPF}{high pass filter}
 	\acro{HTTP}{Hypertext Transfer Protocol}
@@ -76,6 +83,7 @@
 	\acro{IETF}{Internet Engineering Task Force}
 	\acro{IF}{intermediate frequency}
 	\acro{IFFT}{inverse fast Fourier transform}
+	\acro{IIR}{infinite impulse response}
 	\acro{IOT}{Intenet of Things}
 	\acro{IP}{Internet Protocol}
 	\acro{IR}{impulse radio}
@@ -118,6 +126,7 @@
 	\acro{PDF}{probability density function}
 	\acro{PHR}{physical layer header}
 	\acro{PHY}{physical layer}
+	\acro{PLD}{programmable logic device}
 	\acro{PLL}{phase-locked loop}
 	\acro{PM}{phase modulation}
 	\acro{PPM}{pulse-position modulation}
@@ -144,6 +153,7 @@
 	\acro{RTLS}{real-time localization system}
 	\acro{RTT}{round trip time}
 	\acro{SAP}{service access point}
+	\acro{SDM}{space-division multiplexing}
 	\acro{SECDED}{single error correct, double error detect}
 	\acro{SEP}{spherical error probablilty}
 	\acro{SFD}{start of frame delimiter}
@@ -156,7 +166,9 @@
 	\acro{SSB-SC}{single-sideband suppressed carrier}
 	\acro{TCXO}{temperature-compensated crystal oscillator}
 	\acro{TCP}{Transmission Control Protocol}
+	\acro{THSS}{time-hopping spread specturm}
 	\acro{TOA}{time of arrival}
+	\acro{TDM}{time-division multiplexing}
 	\acro{TDMA}{time-division multiple access}
 	\acro{TD-CDMA}{time-division code-division multiple access}
 	\acro{TDOA}{time difference of arrival}
-- 
cgit v1.1

